

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**57 пожарно-спасательная часть**

**(по охране Мотыгинского района)**

**ПАМЯТКА**

 ***населению по пожарной безопасности при эксплуатации печей***

Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний. Кроме того, необходимо знать:

* перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений;
* не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 - 2 часов 2-3 раза в день, плотно прижимайте заслонку;
* в результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь нужно чистить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего периода эксплуатации - не реже одного раза в три месяца;
* в чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести;
* не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи;
* не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра;
* не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

***Требования пожарной безопасности при использовании обогревательных электроприборов***

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка дома.

* не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию;
* не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов;
* при включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии;
* не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго - выключите обогреватель;
* подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора;
* постоянно следите за электропроводкой, только профессиональные электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств - замените ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки - наиболее частая причина пожара.

***При обнаружении пожара, звоните в пожарную охрану по телефонам:***

***«01», «101», «112»***

**http://vk.com/57psch**

**Наше сообщество в**

**МЧС РОССИИ**

« » 20 г.

 Гр-ну (ке)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО домовладельца, квартиросъёмщика

 Проживающему (ей)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 населённый пункт, улица, № дома, квартира

 **В целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации печи и электроприборов вручена памятка**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (кем) (подпись)

 Памятку получил (а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » 20 г.

 (подпись домовладельца, квартиросъёмщика)

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН О ВРУЧЕНИИ ПАМЯТКИ**